# See docs/devel/tracing.rst for syntax documentation.

# allwinner-rtc.c
allwinner_rtc_read(uint64_t addr, uint64_t value) "addr 0x%" PRIx64 " value 0x%" PRIx64
allwinner_rtc_write(uint64_t addr, uint64_t value) "addr 0x%" PRIx64 " value 0x%" PRIx64

# sun4v-rtc.c
sun4v_rtc_read(uint64_t addr, uint64_t value) "read: addr 0x%" PRIx64 " value 0x%" PRIx64
sun4v_rtc_write(uint64_t addr, uint64_t value) "write: addr 0x%" PRIx64 " value 0x%" PRIx64

# xlnx-zynqmp-rtc.c
xlnx_zynqmp_rtc_gettime(int year, int month, int day, int hour, int min, int sec) "Get time from host: %d-%d-%d %2d:%02d:%02d"

# pl031.c
pl031_irq_state(int level) "irq state %d"
pl031_read(uint32_t addr, uint32_t value) "addr 0x%08x value 0x%08x"
pl031_write(uint32_t addr, uint32_t value) "addr 0x%08x value 0x%08x"
pl031_alarm_raised(void) "alarm raised"
pl031_set_alarm(uint32_t ticks) "alarm set for %u ticks"

# aspeed_rtc.c
aspeed_rtc_read(uint64_t addr, uint64_t value) "addr 0x%02" PRIx64 " value 0x%08" PRIx64
aspeed_rtc_write(uint64_t addr, uint64_t value) "addr 0x%02" PRIx64 " value 0x%08" PRIx64

# ds1338.c
ds1338_recv(uint32_t addr, uint8_t value) "[0x%" PRIx32 "] -> 0x%02" PRIx8
ds1338_send(uint32_t addr, uint8_t value) "[0x%" PRIx32 "] <- 0x%02" PRIx8

# m48t59.c
m48txx_nvram_io_read(uint64_t addr, uint64_t value) "io read addr:0x%04" PRIx64 " value:0x%02" PRIx64
m48txx_nvram_io_write(uint64_t addr, uint64_t value) "io write addr:0x%04" PRIx64 " value:0x%02" PRIx64
m48txx_nvram_mem_read(uint32_t addr, uint32_t value) "mem read addr:0x%04x value:0x%02x"
m48txx_nvram_mem_write(uint32_t addr, uint32_t value) "mem write addr:0x%04x value:0x%02x"

# mc146818rtc.c
mc146818_rtc_ioport_read(uint8_t addr, uint8_t value) "[0x%02" PRIx8 "] -> 0x%02" PRIx8
mc146818_rtc_ioport_write(uint8_t addr, uint8_t value) "[0x%02" PRIx8 "] <- 0x%02" PRIx8

# goldfish_rtc.c
goldfish_rtc_read(uint64_t addr, uint64_t value) "addr 0x%02" PRIx64 " value 0x%08" PRIx64
goldfish_rtc_write(uint64_t addr, uint64_t value) "addr 0x%02" PRIx64 " value 0x%08" PRIx64

# rs5c372.c
rs5c372_recv(uint32_t addr, uint8_t value) "[0x%" PRIx32 "] -> 0x%02" PRIx8
rs5c372_send(uint32_t addr, uint8_t value) "[0x%" PRIx32 "] <- 0x%02" PRIx8
