# See docs/devel/tracing.rst for syntax documentation.

# dsp.c
dsp_read_peripheral(uint32_t addr, uint32_t val) "addr 0x%"PRIx32" val 0x%"PRIx32
dsp_write_peripheral(uint32_t addr, uint32_t val) "addr 0x%"PRIx32" val 0x%"PRIx32

# dsp_cpu.c
dsp56k_execute_instruction(uint32_t id, uint32_t pc) "[gp=%d]: pc=0x%"PRIx32
dsp56k_execute_instruction_disasm(const char *disasm) "%s"
